RS-232-C, V.24

Číslo Původce Špička^1 obvodu Název signálu signálu Význam signálu 1,– 101 PG Protective Ground – Ochranná zem 2,3 103 T�D Transmit Data počítač Vysílaná data 3,2 104 R�D Receive Data modem Přijímaná data 4,7 105 RTS Request to Send počítač Výzva k vysílání 5,8 106 CTS Clear to Send modem Pohotovost k vysílání 6,6 107 DSR Data Set Ready modem Pohotovost modemu 7,5 102 SG Signal Ground – Signálová zem 8,1 109 DCD Data Carrier Detect modem Detekce nosné RLSD Rec. Line Signal Det. ekvivalentní název 20,4 108 DTR Data Terminal Ready počítač Pohotovost počítače 22,9 125 RI Ring Indicator modem Zvonek

Logická úroveň ¨1 Napětí –15 až –3 V ¨0 3 až 15 V

DTR DSR DCD CTS RTS R�D^T

�D^{SG} PG

DTR DSR DCD CTS RTS R�D^T

�D^{SG} PG

(((((((( ((( hhhhhhhh hhh (((((((( ((( hhhhhhhh hhh v v (((((((( ((( hhhhhhhh hhh

1První hodnota udává číslo špičky na 25kolíkovém konektoru Cannon a druhá hodnota na 9kolíkovém konektoru Cannon.