Mód zápis 3 (pouze VGA)

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

-
-
-
-

Vnitřní registry

0 0 1 1 1 1 0 0

x x x x 0 1 1 1

    6

   6

 6

6

x x x x 1 1 1 1 Enable Set/Reset

Přepis, : : :

-
       6 6 6 6

Set/Reset

Data Rotate/ /Function Select x x x 0 0 0 1 0

Bitové roviny

Logický součin

0 0 0 0 1 1 1 1

Rotace vpravo

x x x 0 0 0 1 0

            -

-

1 1 1 1 1 1 1 1

?

Bit mask

Data Rotate/ /Function Select

Data z procesoru

?