Centronics

Špička Název Původce konektoru signálu signálu Význam signálu

1 ST ROBE počítač Časové vymezení platnosti dat 2 DAT A_0 počítač Nejnižší významový bit přenášené slabiky dat . . . .

9 DAT A_7 počítač Nejvyšší významový bit přenášené slabiky dat 10 ACK tiskárna Připravenost tiskárny a konec tisku znaku 11 BUSY tiskárna Tiskárna je obsazena 12 PAPER EMPTY tiskárna V tiskárně není založen papír 13 SELECT tiskárna Tiskárna je připravena ke komunikaci 14 AUTO LF počítač Tiskárna vždy po CR automaticky provede LF 15 ERROR tiskárna Chyba tiskárny 16 INIT počítač Impuls startující inicializaci tiskárny 17 SELECT IN počítač Žádost o zpřístupnění tiskárny 18–25 GROUND – Zem, úroveň 0 V (logická ¨0)

Signály mají úrovně logiky TTL.

Na počítači je 25kolíkový konektor Cannon samice.