Ovládání rozhraní V/V branami

Port 378h: Datová V/V brána

Zápisem na tuto V/V bránu nastavujeme data na vodiče DATA_0 až DATA_7. Čtením získáme poslední slabiku přenášených dat.

Port 379h: Stavová V/V brána Je určena pouze ke čtení.

Bit Signál Popis 0–2 nevyužito 1 3 ERROR 0 . . . tiskárna hlásí chybu 4 SELECT 1 . . . tiskárna je připojena 5 PAPER EMPTY 1 . . . v tiskárně není založen papír 6 ACK 1 . . . tiskárna je připojena impuls 0 . . . tiskárna je připravena přijmout další znak 7 BUSY 0 . . . tiskárna je obsazena, off-line nebo v chybě

Port 37Ah: Řídicí V/V brána Je určena pro čtení i zápis.

Bit Signál Popis 0 STROBE 1 . . . v okamžiku platnosti dat na datových vodičích 1 AUTO LF 1 . . . zapne provádění Line Feed po Carriage Return 2 INIT 0 . . . inicializuje tiskárnu 3 SELECT IN 1 . . . vysílá žádost o připojení tiskárny 4 IRQ Enable 1 . . . je povoleno přerušení při ¨0 na ACK 5–7 nevyužito 0

1. rozhraní Centronics . . . port 378h až 37Ah 2. rozhraní Centronics . . . port 278h až 27Ah Je-li nastaven IRQ Enable:

1. rozhraní Centronics . . . INT 0Fh (IRQ 7) 2. rozhraní Centronics . . . INT 0Dh (IRQ 5) Není-li přerušení povoleno, musí se opakovaně číst hodnota signálu BUSY.