Ovládání rozhraní ROM-BIOSem

ffl ROM-BIOS podporuje připojení 2 tiskáren,

ffl MS-DOS umí pracovat až se 4 tiskárnami, přičemž pro druhé dvě je potřebné instalovat další ovladač.

Adresa Číslo V/V brány pro zařízení: 0:0408h LPT1 (standardně hodnota 0378h) 0:040Ah LPT2 (standardně hodnota 0278h) 0:040Ch LPT3 0:040Eh LPT4