Služby ROM-BIOSu pro obsluhu tiskárny INT 17h

Služba 00h (AH=0): Tisk znaku

Služba vyšle obsah registru AL na paralelní rozhraní Centronics, jehož číslo je uvedeno v registru DX (0 = LPT1, 1 = LPT2, : : : ). V registru AH vrací služba stav po provedení operace (viz služba číslo 2).

Služba 01h (AH=1): Inicializace tiskárny Služba provede inicializaci tiskárny připojené k zařízení specifikovanému v registru DX (0 = LPT1, 1 = LPT2, : : : ). V registru AH vrací služba stav po provedení operace (viz služba číslo 2).

Služba 02h (AH=2): Získání stavu tiskárny Služba předá v registru AH stav tiskárny specifikované DX po poslední operaci. Stavová slabika má následující tvar:

Bit Význam 0 1 : : : vypršel časový limit (tiskárna do určité doby neodpověděla) 1–2 nevyužito 3 1 : : : tiskárna hlásí chybu 4 0 : : : tiskárna je odpojena (off-line) 5 1 : : : v tiskárně není založen papír 6 1 : : : tiskárna je připravena ke komunikaci 7 0 : : : tiskárna je obsazena, off-line nebo v chybě