Logická struktura disku

– tabulka oblastí pevného disku (pouze na pevném disku), – zavaděč, – tabulky FAT, Nejmenší adresovatelná – kořenový adresář, jednotka disku – oblast dat. je sektor = 512 B

Tabulka oblastí pevného disku

Partition Table – Povrch 0, válec 0, sektor 1.

Offset [B] Velikost [B] Obsah 0 program ,,Master Boot‘‘ 01BEh 16 popis oblasti č. 4 01CEh 16 popis oblasti č. 3 01DEh 16 popis oblasti č. 2 01EEh 16 popis oblasti č. 1 01FEh 2 označení 0AA55h

Offset [B] Velikost [B] Obsah 00h 1 Příznak aktivní oblasti: = 80h : : : aktivní (Bootable) oblast = 00h : : : neaktivní oblast 01h 1 Začátek oblasti (povrch) 02h 1 Začátek oblasti (bity 5 - 0: sektor, bity 7 - 6: vyšší řády válce) 03h 1 Začátek oblasti (válec) 04h 1 Příznak typu systému v oblasti (např. 01h: MS-DOS s 12bitovou FAT, 04h: MS-DOS s 16bitovou FAT atd.)

05h 1 Konec oblasti (povrch) 06h 1 Konec oblasti (válec a sektor) 07h 1 Konec oblasti (válec) 08h 4 Počáteční sektor vzhledem k začátku disku 0Ch 4 Počet sektorů v oblasti