Zavaděč Boot

V MS-DOSu začíná první oblast zpravidla na adrese:

disketa: povrch 0, válec 0, sektor 1 pevný disk: povrch 1, válec 0, sektor 1.

Velikost zavaděče je jeden sektor.

Příklady obsahu Offset Význam Disketa 360KB Disketa 1,2MB Pevný disk 42MB (dec) (hex) (dec) (hex) (dec) (hex) (dec) 0-2 JMP SHORT 62^1 NOP EB 3C 90 EB 3C 90 EB 3C 90 3-10 Identifikace systému ’MSDOS4.0’ ’MSDOS4.0’ ’IBM S4.0’ 11-12 Počet slabik na sektor 00 02^2 512 00 02 512 00 02 512 13 Počet sektorů na blok 02 2 01 1 04 4 14-15 Počet rezerv. sektorů na zač. 01 00 1 01 00 1 01 00 1 16 Počet tabulek FAT 02 2 02 2 02 2 17-18 Poč. pol. kořenového adres. 70 00 112 E0 00 224 00 02 512 19-20 Celk. počet sektorů na disku D0 02 720 60 09 2400 00 00 0^3 21 Typ disku FD 253 F9 249 F8 248 22-23 Počet sektorů pro jednu FAT 02 00 2 07 00 7 52 00 82 24-25 Počet sektorů na stopu 09 00 9 0F 00 15 11 00 17 26-27 Počet povrchů média 02 00 2 02 00 2 06 00 6 28-29 Počet skrytých sektorů 00 00 0 00 00 0 11 00 17

39-42 Identifikační číslo média 43-53 Návěští disku 54-61 Velikost položky FAT ’FAT12 ’ ’FAT12 ’ ’FAT16 ’ 62-509 Prostor pro program diskového zavaděče 510-511 Příznak AA55h 55 AA 55 AA 55 AA

1Verze MS-DOSu ¡ 4:00 zde měla hodnotu 54, protože v zavaděči nebylo uloženo identifikační číslo média._2 Dvouslabičné položky mají slabiky uloženy v pořadí: dolní horní.

3Protože celkový počet sektorů přesahuje maximální rozsah položky, není hodnota uvedena.