Enhanced IDE (EIDE)

Enhanced Integrated Device Electronics

1. možnost připojení disků ¿ 504 MB 2. rychlejší přenosy dat (až o 30 %) 3. možnost připojení až čtyř disků 4. možnost připojení i jiných zařízení než IDE disků IDE: 6 bitů sektor (1-63), 10 bitů cylindr, 4 bity povrch, max. 504 MB BIOS: 6 bitů sektor, 10 bitů cylindr, 8 bitů povrch, max. 8,4 GB EIDE: 28bitová lineární adresa bloku LBA (Linear Block Address):

8 bitů sektor, 16 bitů cylindr, 4 bity povrch, max. 128 GB Přistupujeme-li k EIDE disku přes BIOS, je max. kapacita omezena na 8,4 GB.

Pro jiné systémy než MS-DOS 5,6 jsou nutné příslušné ovladače. Rychlost IDE rozhraní 2-3 MB/s, EIDE 6 MB/s (odpovídá rychlosti běžného disku).

Řadič EIDE má dva kanály, na každý lze připojit až 2 zařízení. Doporučuje se na jednom kanálu nekombinovat pomalé s rychlým zařízením. Řadič dokáže vyslat příkazy současně do obou kanálů.