ffl Sledované operace – stisknutí klávesy – puštění klávesy – autorepeat Všechny tyto operace vysílají do počítače 1 bajt = scan-kód

ffl autorepeat

Realizuje řadič klávesnice

ffl Tvorba scan-kódu:

stisk Z 44_{10} puštění Z 172_{10} (44_{10}+ nejvyšší bit) autorepeat: 44 44 44 44 ... 172 ffl Každá akce klávesnice – vyvolá INT 9 (maskovatelné), – uloží scan-kód do V/V brány 96_{10} (60h).