Aktivace paměťově rezidentních programů

směr k BIOSu směr k BIOSu ?

v

INT 9:

přerušovací vektor

? v

INT 9:

přerušovací vektor

? v rezidentní program

Před zařazením Po zařazení

Zařazení rezidentního programu do řetězce na INT 9:

Vect_INT9 LABEL DWORD ; Deklarace proměnné pro uložení původního Vect_INT9_1 DW ? ; INT 9 - offset Vect_INT9_2 DW ? ; segment . CLI ; Zablokování přerušovacího systému MOV AX,3509h ; Proveď službu: Ulož přerušovací INT 21h ; vektor 9 do registrů ES:BX MOV Vect_INT9_1,BX ; Původní INT 9 - offset MOV Vect_INT9_2,ES ; segment ; MOV DX,OFFSET Obsluha_INT9 ; Adresa rezidentní části do DX MOV AX,CS MOV DS,AX ; Její segment do DS (předp. shodný s CS) MOV AX,2509h ; Proveď službu: Nastav přerušovací INT 21h ; vektor 9 podle DS:DX STI ; Konec výměny přerušovacího vektoru, povol přerušení