Obslužná část přerušovací rutiny:

Obsluha_INT9: ; Vstupní bod obsluhy přerušení INT 9 PUSH AX ; Úklid registru AX IN AL,60h ; Čtení V/V brány 96 (scan-kód) ; Pozn.: Port 96 lze číst vícekrát CMP AL,58h ; Byla stisknuta klávesa F12? JNE Neni_F12 ; Nebyla, nebudeme dále obsluhovat ; Klávesa F12 byla stisknuta. Zkontrolujeme, byla-li samotná.

PUSH ES ; Úklid registru ES XOR AX,AX ; Vynuluj MOV ES,AX ; obsah ES MOV AH,ES:0417h ; Do AH stavovou slabiku klávesnice AND AH,0Fh ; Maskuj bity L-sh,P-sh,Alt,Ctrl POP ES ; Obnov uklizený ES JNZ Neni_F12 ; F12 nebyla stisknuta samotná ; Klávesa F12 byla stisknuta samotná.

. Následuje provedení akce

; Návrat do řetězce po provedení akce ; nebo po stisku jiné klávesy než F12. Neni_F12:

POP AX ; Obnov uklizený AX JMP CS:Vect_INT9 ; Pokračování v řetězci INT 9

Alternativa: ukončení přerušení

Neni_F12:

IN AL,61h ; Vezmi stav řadiče klávesnice MOV AH,AL ; Uchovej jej do AH OR AL,80h ; Nastav bit ,,enable kbd‘‘ - zpřístupnění kl. OUT 61h,AL ; Předej nový stav řadiči klávesnice MOV AL,AH ; Vezmi původní stav řadiče klávesnice OUT 61h,AL ; Předej jej řadiči klávesnice MOV AL,20h ; Připrav signál ,,konec přerušení‘‘ OUT 20h,AL ; Předej jej řadiči přerušení 8259 POP AX ; Obnov uklizený AX IRET ; Návrat z přerušení INT 9