Speciality klávesnic AT

Získání scan-kódu z rozšířené klávesnice

Pokud se čtením V/V brány 96 získá scan-kód 0E0h, potom to znamená, že byla stisknuta některá z kláves rozšířené části klávesnice AT.

Ovladač klávesnice, který přijme scan-kód 0E0h, si tuto informaci pouze poznačí (postačí informace v 1 bitu) a provede ihned návrat z přerušení vč. ukončení obsluhy přerušení a musí být schopen ve velmi krátké době přijmout další přerušení s vlastním scan-kódem.

Ovládání svíticích indikátorů (LED) na klávesnici

Na V/V bránu 64h vysíláme nejdříve slabiku příkazu, potom je nutné zhruba 10 ms počkat a potom můžeme vyslat slabiku dat příslušející příkazu. Ovládání svíticích indikátorů se provádí příkazem 0EDh a slabika dat upřesňuje stav jednotlivých LED následovně:

Bit Význam 0 Je-li =1, rožne se Scroll Lock, je-li =0, zhasne se Scroll Lock 1 Je-li =1, rožne se Num Lock, je-li =0, zhasne se Num Lock 2 Je-li =1, rožne se Caps Lock, je-li =0, zhasne se Caps Lock 3-7 Jsou nepoužité Příklad: Zrušení stavu ,,Num Lock‘‘:

XOR AX,AX ; Nulujeme segmentový MOV DS,AX ; registr DS MOV BL,DS:0417h ; Do BL uložíme 1. stavovou slabiku kláves. AND BL,0DFh ; Nulujeme bit ,,stav Num Lock‘‘ MOV DS:0417h,BL ; Uložíme zpět do paměti ; MOV AL,0EDh ; Příkaz 0EDh vyšleme na V/V bránu 60h OUT 60h,AL ; (nefunguje-li, zkuste všude V/V bránu 64h) MOV CX,2000h ; Počkáme Delay:LOOP Delay ; asi 10 ms

MOV AL,BL ; První stavová slabika klávesnice MOV CL,4 ; Rotujeme tak, aby bity odpovídaly formátu ROR AL,CL ; dat příkazu 0EDh (tj. o 4 doprava) AND AL,7h ; Ponecháme pouze dolní tři bity OUT 60h,AL ; a pošleme data k příkazu 0EDh