V/V brány pro ovládání RS-232-C

V/V brána 3F8h:

Čtení: registr přijaté slabiky informace. Zápis: registr vysílané slabiky informace.

Zápis, je-li DLAB=1: nastavení přenosové rychlosti (dolní slabika).

Komunikační adaptér obsahuje generátor přenosové rychlosti ovládaný děličem vstupní frekvence 1,8432 MHz. Výstup tohoto děliče je 16násobkem přenosové rychlosti v bps. Nejvyšší možná přenosová rychlost tohoto zařízení je 115000 bps.

bps konstanta bps konstanta 110 1040 1200 96 150 768 2400 48 300 384 4800 24 600 192 9600 12

V/V brána 3F9h:

Zápis, je-li DLAB=1: zadání horní slabiky konstanty pro nastavení přenosové rychlosti.

Zápis: registr povolování přerušení:

Bit Význam: povolení přerušení při: 0 přijetí dat 1 vyslání dat (lze vysílat další slabiku) 2 přijetí stavové informace linky (break nebo chyba) 3 přijetí stavové informace modemu (CTS, DSR, RI) 4–7 0 – nevyužito