V/V brána 3FAh: Čtení: identifikace přerušení. Je-li bit 0 jednička, není žádné neobsloužené přerušení. Je-li bit 0 nulový, potom je v bitech 2 a 1 identifikace přerušení:

00 přijetí stavové informace linky (přeběh, parita, chyba rámce, break). Přerušení se obslouží přečtením V/V brány 3FDh.

01 přijetí dat. Přerušení se obslouží přečtením V/V brány 3F8h. 10 vyslání dat. Přerušení se obslouží zápisem na V/V bránu 3F8h. 11 přijetí stavové informace modemu (CTS, DSR, RI). Přerušení se obslouží přečtením V/V brány 3FEh.

Bity 2 a 1 identifikují v daném okamžiku jen jednu žádost o přerušení. Je-li více žádostí o přerušení, uloží se zde ta s nejvyšší prioritou:

nejvyšší priorita 1 přijetí stavové informace linky 2 přijetí dat 3 vyslání dat nejnižší priorita 4 přijetí stavové informace modemu

V/V brána 3FBh: Čtení a zápis: řídicí registr linky:

Bit Význam 1–0 Počet datových bitů: 00=5, 01=6, 10=7, 11=8 2 Počet stop bitů: 0=1, 1=2 3 Uvolňuje paritu: 0 : : : parita se negeneruje ani netestuje 4 Typ parity: 0=lichá, 1=sudá 5 Pevná parita^1 (BIOS tuto funkci nevyužívá) 6 Vyslání break (na TxD bude trvale jednička) 7 DLAB (Divisor Latch Access Bit) přepíná režim činnosti V/V bran 3F8h a 3F9h 1=zadávání přenosové rychlosti, 0=normální význam

1Je-li parita uvolněna a bit 5 má hodnotu 1, je vyslán a přijímačem detekován paritní bit jako ¨1 pro lichou paritu, nebo jako ¨0 pro paritu sudou.