V/V brána 3FCh: Zápis: řídicí registr modemu:

Bit Význam 0 1=aktivuje signál DTR, 0=signál nuluje 1 1=aktivuje signál RTS, 0=signál nuluje 2 1=aktivuje signál OUT1 (pro speciální použití) 3 1=aktivuje signál OUT2 (pro speciální použití) 4 1=aktivuje diagnostický signál

V/V brána 3FDh: Čtení: stavový registr linky.

Bit Význam 0 1=přijata data (nuluje se čtením V/V brány 3F8h) 1 1=přeběh – Overrun (nuluje se čtením této V/V brány) 2 1=chyba parity (nuluje se čtením této V/V brány) 3 1=chyba rámce – Framing Error (nuluje se čtením této brány) 4 1=byl detekován break (nuluje se čtením této V/V brány) 5 1=byl vyslán znak – lze vysílat další 6 1=nebyl vyslán žádný znak 7 0 – nevyužito

Přeběh nastává v okamžiku, kdy není odebrán znak z V/V brány 3F8h a přijímač přijme další znak (původní obsah 3F8h je ztracen).

Chyba parity nastane při zjištění nesrovnalosti u kontroly parity přijatého znaku.

Chyba rámce vzniká tehdy, není-li nalezen stop bit (na místě stop bitu je ¨0).

Break je detekován, kdykoliv je vstup R�D na úrovni ¨1 po delší čas, než je čas přenosu jedné slabiky.