V/V brána 3FEh: Čtení: stavový registr modemu:

Bit Význam 0 1=detekována změna signálu CTS 1 1=detekována změna signálu DSR 2 1=detekován konec signálu RI 3 1=detekována změna na signálu DCD 4 1=je aktivní signál CTS 5 1=je aktivní signál DSR 6 1=je aktivní signál RI 7 1=je aktivní signál DCD

Ovládání RS-232-C ROM-BIOSem

ffl ROM-BIOS je připraven obsluhovat 4 rozhraní RS-232-C,

ffl MS-DOS má ovladače pouze pro COM1 a COM2.

Adresa Číslo V/V brány pro zařízení: 0:0400h COM1 (standardně hodnota 03F8h) 0:0402h COM2 (standardně hodnota 02F8h) 0:0404h COM3 0:0406h COM4

Přerušení:

1. RS-232-C : : : INT 0Ch (IRQ 4) 2. RS-232-C : : : INT 0Bh (IRQ 3).