Služby ROM-BIOSu pro obsluhu RS-232 INT 14h

Služba 00h (AH=0): Inicializace RS-232 Do registru DX vložíme číslo RS-232C: 0=COM1, 1=COM2, : : : a do registru AL parametry linky:

Bit Význam 1–0 počet datových bitů 2 počet stop bitů 4–3 zabezpečení paritou 7–5 přenosová rychlost

PŘENOSOVÁ RYCHLOST ZABEZPEČENÍ PARITOU Bit Bit 7 6 5 Hodnota bps 4 3 Hodnota Parita 0 0 0 0 110 0 0 0 žádná 0 0 1 1 150 0 1 1 lichá 0 1 0 2 300 1 0 2 žádná 0 1 1 3 600 1 1 3 sudá 1 0 0 4 1200 1 0 1 5 2400 1 1 0 6 4800 DATOVÉ BITY 1 1 1 7 9600 Bit 1 0 Hodnota Počet STOP BITY 0 0 0 nepoužito 2 Hodnota Počet 0 1 1 nepoužito 0 0 jeden 1 0 2 7 1 1 dva 1 1 3 8 Stav se po ukončení operace vrací v registru AX stejně jako ve službě číslo 3.