Služba 01h (AH=1): Vyslání slabiky Služba vyšle jednu slabiku z AL na RS-232C podle DX. Stav se vrací v AH: Je-li AH=0, byla operace úspěšně dokončena. Není-li AH=0, potom je bit 7 = 1 a bity 6 – 0 odpovídají obsahu registru AH vrácenému službou číslo 3.

Služba 02h (AH=2): Příjem slabiky Služba přijme jednu slabiku z RS-232C podle DX do AL. Stav viz služba 1.

Služba čeká buď do okamžiku příjmu znaku nebo do okamžiku detekování time-out.

Služba 03h (AH=3): Zjištění stavu RS-232 Služba předá stav RS-232C podle DX.

Registr AH: stav linky Bit Význam 0 1=přijata data (je nutno je odebrat) 1 1=přeběh 2 1=chyba parity 3 1=chyba rámce 4 1=byl detekován break 5 1=byl vyslán znak – lze vysílat další 6 1=nebyl vyslán žádný znak 7 1=time-out

Registr AL: stav modemu Bit Význam 0 1=detekována změna signálu CTS 1 1=detekována změna signálu DSR 2 1=detekován konec signálu RI 3 1=detekována změna na signálu DCD 4 1=je aktivní signál CTS 5 1=je aktivní signál DSR 6 1=je aktivní signál RI 7 1=je aktivní signál DCD