Barevná paleta v zobrazovací jednotce VGA

Paleta typu EGA je rozšířena o tzv. Digital-to-Analog Converter (DAC),

který podle 8bitové vstupní informace vybere jeden z 256 registrů 18 bitů

širokých : : : systém 256 z 256 K barev.

?

? ?

4 bity atributu

16 paletových registrů viz EGA

Registr výběru barvy (bity 2 – 3)

bity 0 – 5 čísla registru DAC bity 6 – 7 čísla registru DAC

256 registrů DAC (každý šířky 18 bitů)

18 bitů (6 pro každou barevnou složku)

Obr. 0.1. Palety VGA

- - -

17 0

červená zelená modrá

vodič 1 vodič 2 vodič 3

Obr. 0.2. Konstrukce registru DAC