Služby ROM-BIOSu pro obsluhu zobrazovací jednotky INT 10h

00h nastavení režimu zobrazování 0Ah zápis znaku 01h nastavení velikosti kurzoru 0Bh nastavení čísla palety 02h nastavení pozice kurzoru 0Ch zápis bodu 03h získání pozice kurzoru 0Dh čtení bodu 04h získání pozice světelného pera 0Eh zápis znaku s posuvem kurzoru 05h nastavení zobrazovací stránky 0Fh zjištění režimu zobrazení 06h posun okna nahoru 10h nastavení paletových registrů 07h posun okna dolů 11h nastavení generátoru znaků 08h čtení znaku a atributu 12h speciální funkce 09h zápis znaku a atributu 13h zápis řetězce znaků

Služba 00h (AH=0): Nastavení režimu zobrazování

AL := režim

Služba 01h (AH=1): Změna velikosti nebo vypnutí kurzoru

CH (bity 4 – 0) := číslo počáteční linky; CL := č. poslední linky;

CH (bity 5 – 6) := 0 : : : normální, 1 : : : vypnutí kurzoru, 2 : : : pomalé blikání, 3 : : : rychlé blikání.

Služba 02h (AH=2): Nastavení pozice kurzoru

DH := číslo řádku (0 – 24); DL := číslo sloupce (0 – 79); BH := zobraz. stránku

Služba 03h (AH=3): Získání pozice a velikosti kurzoru

BH := zobraz. stránku; Vrací: DH, DL, CH, CL.

Služba 05h (AH=5): Nastavení čísla zobrazovací stránky

AL := zobraz. stránka

Služba 06h (AH=6): Posun okna nahoru nebo smazání okna

AL := počet řádků, o které se má okno posunout (0 maže obsah celého okna); Souřadnice okna: CH je horní řádek, DH je dolní řádek, CL je levý sloupec, DL je pravý sloupec. BH := atribut znaku mezera;

Před použitím této služby si uložte obsah registru BP (instrukcí PUSH BP) a po návratu jej obnovte (POP BP).

Služba 07h (AH=7): Posun okna dolů

Podobně jako služba 6.

Služba 08h (AH=8): Čtení znaku a atributu

BH := číslo zobraz. stránky;

Vrací: AL ascii kód a v AH atribut znaku, na němž je kurzor.

Služba 09h (AH=9): Zápis znaku a atributu

BH := číslo zobraz. stránky; AL := ascii kód; BL := atribut; CX := počet kopií; Tiskne od kurzoru, kurzor neposouvá.

Služba 0Ah (AH=10): Zápis znaku

Podobná jako 9, pouze nemění atribut – BL nemá význam.