MS-DOS 6.2

Skupina řídicích znaků

Dec Hex Oct Rotace Znak Kláv Graficky Název znaku 0 00 000 000000 NUL ctrl+@ null 1 01 001 000400 SOH ctrl+a , start of heading 2 02 002 001000 STX ctrl+b - start of text 3 03 003 001400 ETX ctrl+c ♥ end of text 4 04 004 002000 EOT ctrl+d ♦ end of transmission 5 05 005 002400 ENQ ctrl+e ♣ enquiry 6 06 006 003000 ACK ctrl+f ♠ acknowledge 7 07 007 003400 BEL ctrl+g • bell � 8 08 010 004000 BS ctrl+h • backspace 9 09 011 004400 HT ctrl+i ∘ tab horizontally 10 0A 012 005000 LF ctrl+j ∘ line feed 11 0B 013 005400 VT ctrl+k æ tab vertically 12 0C 014 006000 FF ctrl+l ß form feed 13 0D 015 006400 CR ctrl+m ff carriage return 14 0E 016 007000 SO ctrl+n ffl shift out 15 0F 017 007400 SI ctrl+o ∗ shift in 16 10 020 010000 DLE ctrl+p ▷ data link escape 17 11 021 010400 DC1 ctrl+q ◁ device control 1 X-ON 18 12 022 011000 DC2 ctrl+r ↕ device control 2 TAPE 19 13 023 011400 DC3 ctrl+s !! device control 3 X-OFF 20 14 024 012000 DC4 ctrl+t ¶ device control 4 TAPE 21 15 025 012400 NAK ctrl+u § negative acknowledge 22 16 026 013000 SYN ctrl+v synchronous idle 23 17 027 013400 ETB ctrl+w ↕ end of transm. block 24 18 030 014000 CAN ctrl+x ↑ cancel line 25 19 031 014400 EM ctrl+y ↓ end of medium 26 1A 032 015000 SUB ctrl+z → substitute 27 1B 033 015400 ESC ctrl+[ ← escape 28 1C 034 016000 FS ctrl+\ file separator 29 1D 035 016400 GS ctrl+] ↔ group separator 30 1E 036 017000 RS ctrl+^ △ record separator 31 1F 037 017400 US ctrl+_ ▽ unit separator