Obsah položky Význam pro odpovídající blok 000 Prázdný blok (lze do něho zapsat data) FF0-FF6 Rezervovaný blok

FF7 Vadný blok FF8-FFF Ukončovací blok (používá se FFF) jiná hodnota Číslo následujícího bloku

Například jeden soubor o délce 12 bloků zapsaný sekvenčně od začátku datového prostoru se v dvanáctibitové FAT zobrazí:

FD FF FF 03 40 00 05 60 00 07 80 00 09 A0 00 0B C0 00 0D F0 FF 00 00 : : :

FAT se šestnáctibitovými položkami:

Příklad obsahu Slabika Význam Pevný disk 42MB (dec) (hex) (dec) 0 Typ disku F8 248 1-3 Nepoužité slabiky FF 255 4-: : : Šestnáctibitové položky Datová oblast disku začíná blokem číslo 2 a tomuto bloku odpovídá položka začínající ve slabice číslo 4 tabulky FAT. Šestnáctibitové položky mají stejný obsah jako dvanáctibitové rozšířené o číslici nejvyššího řádu: 000 → 0000, F xx → F F xx. Algoritmus získání šestnáctibitové položky pro blok číslo n_c

1. n_f ← n_c × 2

2. Vyhradit si šestnáctibitové slovo a do jeho dolní poloviny uložit z FAT slabiku číslo n_f a do horní poloviny slabiku číslo n_f + 1

Například jeden soubor o délce 7 bloků zapsaný sekvenčně od začátku datového prostoru se v šestnáctibitové FAT zobrazí:

FD FF FF FF 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 FF FF 00 00 : : :