Příklad: Zavedení jednoho uživatelem definovaného znaku provedeme např. následující posloupností instrukcí. Zavádíme znak ’Č’ do ascii kódu 128_{10} v rastru 8 � 14, což je rastr pro zobrazovací jednotku EGA.

Font128 DB 01101100b

DB 00111000b DB 00000000b DB 00111100b DB 01100110b DB 11000010b DB 11000000b ; Ascii znak 128d DB 11000000b ; je v kódu DB 11000000b ; bratří Kamenických DB 11000010b ; znak ’Č’ DB 01100110b DB 00111100b DB 00000000b DB 00000000b . . MOV AX,1100h ; Služba: Zaveď uživatelský font MOV CX,1 ; Jeden znak MOV DX,’Č’ ; Počáteční znak je znak ’Č’=128 MOV BL,0h ; Do bloku číslo nula, nefunguje-li, ; zkuste blok 4 MOV BH,0Eh ; Znak je uložen na 14 slabikách (EGA) MOV BP,OFFSET Font128; Adresa fontu je v ES:BP INT 10h ; Provedení služby